////////////////////////////////
//
//  OCM-PLD v3.8 par KdL    //
//
////////////////////////////////

MAPPING AZERTY 1.4 par Sebbeug


La modification du pack touche les fichiers keymap.vhd et emsx_top.hex
Le mapping a dû être entièrement revu car la fonction "ALT Gr + x" n'existe pas dans le BIOS original de l'OCM.

Historique
----------

Version 1.4 du 8/12/2008

 - Ajout de la touche [\] à l'emplacement de la touche [§], après modification du fichier emsx_top.hex
(Le scancode de la touche YEN étant identique à celui de la touche anti-slash, il a fallu modifier l'image du symbole directement depuis le fichier emx_top.hex)
Merci à caro pour cette solution !


Version 1.3 du 5/12/2008

 - Ajout de la touche [~] à l'emplacement de la touche [é]
 - Ajout de la touche [`] à l'emplacement de la touche [²]
 - Ajout de la touche [|] à l'emplacement de la touche [°]

Les versions précédentes étaient des versions d'essai.

Installation
------------

- Décompressez le fichier zippé
- Copiez le fichier emsx_top.pld ainsi que le programme PLDLOAD.COM à la racine de votre carte SD/MMC
- Bootez votre OCM
- Tapez : pldload emsx_top.pld
- Attendez quelques secondes qu'une nouvelle ligne A> apparaisse
- Rebootez votre OCM

Remerciements
-------------

Ce mapping n'aurait pas été possible sans l'aide de Caro et KdL.
Merci à eux ...


Sebbeug / Sebastien
www.sebbeug.fr
